RONDO S34.K1.R450.Y
Typ: Decken- und Wandleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech.
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 23,3 W
Farbtemperatur: 3000 K
Module luminous flux: 3052 lm
Luminaire luminous flux: 2072 lm
A: 450 mm
B: 342 mm
C: 70 mm
D: 20 mm
Dali 2: Verfügbar
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 3900 g