FORUM ZL3.K2.O50.Y
Typ: Pendelleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9006 strukturiert. Federung: Seilaufhängung mit transparentem Kabel.
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 44,5 W
Farbtemperatur: 4000 K
Module luminous flux: 6087 lm
Luminaire luminous flux: 4684 lm
A: 500 mm
B: 90 mm
C: 2000 mm
Dali 2: Verfügbar
Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 5800 g