FORUM ZL3.K1.O60.Y
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9006 struktura. Závěs: lankový s transparentním kabelem.
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 50,8 W
Teplota chromatičnosti: 3000 K
Světelný tok modulu: 6658 lm
Světelný tok svítidla: 5125 lm
A: 600 mm
B: 100 mm
C: 2000 mm
Dali 2: Dostupné
Nouzový modul: Dostupné na poptávku
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 9000 g