FORUM PE ZL3.K2.O50.Y PE
Type: luminaire suspendu. Abat-jour: polyéthylène opal PE. Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9006 structuré. Suspension: câbles d'acier avec câble transparent.
Tension: 230V
Ballaste: Driver
IK code: IK10
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 44,5 W
Température Couleur: 4000 K
Module luminous flux: 6087 lm
Luminaire luminous flux: 5595 lm
A: 500 mm
B: 90 mm
C: 2000 mm
Dali 2: Disponible
Module d'urgence: Disponible sur demande
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Poids: 4200 g