FORUM ZL3.15.O60
Type: luminaire suspendu. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9006 structuré. Suspension: câbles d'acier avec câble transparent.
Tension: 230V
IK code: IK01
Douille: E27
Lampe: 5x60W(max 9W LED)
A: 600 mm
B: 100 mm
C: 2000 mm
Poids: 9000 g