FORUM PE PS43.K1.O50.Y PE
Type: luminaire de plafond et mural. Abat-jour: polyéthylène opal PE. Luminaire: tôle en acier peint en blanc.
Tension: 230V
Ballaste: Driver
IK code: IK10
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 44,5 W
Température Couleur: 3000 K
Module luminous flux: 5810 lm
Luminaire luminous flux: 5340 lm
A: 500 mm
B: 430 mm
C: 90 mm
D: 20 mm
Dali 2: Disponible
Capteur de mouvement: Disponible sur demande
Module d'urgence: Disponible sur demande
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Poids: 3100 g