POLARIS ZK ZK.P1.400.XY
Typ: Pendelleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), verchromt (.80),  Edelstahl (.83) oder Messing (.84). Federung: selbsttragendes, weißes oder schwarzes Kabel, versteift mit Stahllitze.
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 25,5 W
Farbtemperatur: 3000 K
Module luminous flux: 3784 lm
Luminaire luminous flux: 3406 lm
A: 400 mm
C: 2000 mm
Dali 2: Verfügbar
Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 5800 g