LEDA S19.11.JS22
Type: luminaire de plafond et mural, type S37.xxx seulement en version de plafond. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Luminaire: tôle en acier peint en blanc.
Tension: 230V
IK code: IK01
Douille: E27
Lampe: 1x75W(max 11W LED)
A: 220 mm
B: 190 mm
C: 140 mm
Poids: 1400 g