LEDA S24.11.JS28.Y
Type: luminaire de plafond et mural, type S37.xxx seulement en version de plafond. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Luminaire: tôle en acier peint en blanc.
Tension: 230V
IK code: IK01
Douille: E27
Lampe: 1x100W(max 13W LED)
A: 280 mm
B: 240 mm
C: 170 mm
Capteur de mouvement: Disponible sur demande
Poids: 2000 g