LEDA S29.12.JS33.Y
Typ: stropní a nástěnné svítidlo, typ S37.xxx jen stropní provedení. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný.
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Patice: E27
Světelný zdroj: 2x75W(max 11W LED)
A: 330 mm
B: 290 mm
C: 200 mm
Pohybový senzor: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 2700 g