LEDA S37.12.JS41.Y
Typ: stropní a nástěnné svítidlo, typ S37.xxx jen stropní provedení. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný.
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Patice: E27
Světelný zdroj: 2x75W(max 11W LED)
A: 415 mm
B: 370 mm
C: 235 mm
Pohybový senzor: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 4200 g