LEDA S24.L2.JS28.Y
Type: luminaire de plafond et mural, type S37.xxx seulement en version de plafond. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Luminaire: tôle en acier peint en blanc.
Tension: 230V
IK code: IK01
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 16,2 W
Température Couleur: 4000 K
Module luminous flux: 2564 lm
Luminaire luminous flux: 1441 lm
A: 280 mm
B: 240 mm
C: 170 mm
Dali 2: Disponible
Capteur de mouvement: Disponible sur demande
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Poids: 2000 g