LEDA S37.L2.JS41.Y
Typ: Decken- und Wandleuchte, Typ S37.xxx nur als Deckenleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech.
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 26,7 W
Farbtemperatur: 4000 K
Module luminous flux: 4345 lm
Luminaire luminous flux: 2794 lm
A: 415 mm
B: 370 mm
C: 235 mm
Dali 2: Verfügbar
Bewegungsmelder: Verfügbar auf Anfrage
Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 4200 g