ALFA IP44 P7.11.115.XY
Typ: stropní a nástěnné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Těleso svítidla: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.60) nebo nerez (.83).
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Patice: E14
Světelný zdroj: 1x40W(max 5W LED)
A: 73 mm
B: 115 mm
C: 148 mm
Hmotnost: 900 g