ALFA IP44 P7.11.115.XY
Type: luminaire de plafond et mural. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Luminaire: acier laqué RAL 9003 (.60) ou inox (.83).
Tension: 230V
IK code: IK01
Douille: E14
Lampe: 1x40W(max 5W LED)
A: 73 mm
B: 115 mm
C: 148 mm
Poids: 900 g