ALFA S00.11.115.X
Typ: stropní a nástěnné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Těleso svítidla: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.60) nebo RAL 9005 (.61).
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Patice: G9
Světelný zdroj: 1x33W(max 5W LED)
A: 110 mm
B: 115 mm
Hmotnost: Dostupné