BAUBAU ZL2.11.B340.Y
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Kovové části: ocelový plech bíle lakovaný. Závěs: lankový s transparentním kabelem.
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Patice: E27
Světelný zdroj: 1x60W(max 9W LED)
A: 340 mm
B: 260 mm
C: 2000 mm
Track systém: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 3200 g