BAUBAU ZL2.11.B340.Y
Typ: Pendelleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Metallteile: weiß lackiertes Stahlblech. Federung: Seilaufhängung mit transparentem Kabel.
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Fassung: E27
Leuchtmittel: 1x60W(max 9W LED)
A: 340 mm
B: 260 mm
C: 2000 mm
Track-System: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 3200 g