BAUBAU ZL2.11.B480.Y
Type: luminaire suspendu. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Les pièces métalliques: tôle en acier peint en blanc. Suspension: câbles d'acier avec câble transparent.
Tension: 230V
IK code: IK01
Douille: E27
Lampe: 1x100W(max 13W LED)
A: 480 mm
B: 360 mm
C: 2000 mm
Track system: Disponible sur demande
Poids: 6400 g