MAIA A ZK.11.M380.Y
Type: luminaire suspendu. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Les pièces métalliques: tôle en acier peint en blanc. Suspension: câble blanc.
Tension: 230V
IK code: IK01
Douille: E27
Lampe: 1x60W(max 9W LED)
A: 80 mm
B: 300 mm
C: 1500 mm
Track system: Disponible sur demande
Sádrokarton: Disponible sur demande
Poids: 1400 g