ANANKE S24.L2.AN2.Y
Typ: Wandleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech.
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 16,2 W
Farbtemperatur: 4000 K
Module luminous flux: 2564 lm
Luminaire luminous flux: 1570 lm
A: 270 mm
B: 320 mm
C: 150 mm
Dali 2: Verfügbar
Bewegungsmelder: Verfügbar auf Anfrage
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 3000 g