SINOPE CS32.11
Typ: nástěnné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný.
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Patice: E27
Světelný zdroj: 2x60W(max 9W LED)
A: 350 mm
B: 185 mm
C: 200 mm
Hmotnost: 3300 g