SINOPE CS32.11
Type: luminaire mural. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Luminaire: tôle en acier peint en blanc.
Tension: 230V
IK code: IK01
Douille: E27
Lampe: 2x60W(max 9W LED)
A: 350 mm
B: 185 mm
C: 200 mm
Poids: 3300 g