SINOPE CS32.L2.Y
Typ: Wandleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech.
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 22,9 W
Farbtemperatur: 4000 K
Module luminous flux: 3476 lm
Luminaire luminous flux: 1737 lm
A: 350 mm
B: 185 mm
C: 200 mm
Dali 2: Verfügbar
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 3800 g