POLARIS ZT ZT.11.500.XY
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), chrom (.80), nerez (.83) nebo mosaz (.84). Závěs: tyčový.
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Patice: E27
Světelný zdroj: 1x200W(max 24W LED)
A: 500 mm
C: 1000 mm
Track systém: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 7200 g