IZAR R MAX ZL4.IR.L1.700M.91Y
Type: luminaire suspendu. Abat-jour: verre acrylique. Les pièces métalliques: tôle en acier peint en blanc. Suspension: câbles d'acier avec câble transparent.
Tension: 230V
IK code: IK06
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 86 W
Température Couleur: 3000 K
Module luminous flux: 11930 lm
Luminaire luminous flux: 10383 lm
A: 700 mm
B: 180 mm
C: 2000 mm
Dali 2: Disponible
Capteur de mouvement: Disponible sur demande
Module d'urgence: Disponible sur demande
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Poids: 13000 g