IZAR R MAX ZL4.IR.L4.700M.91Y
Typ: Pendelleuchte. Lampenschirm: Acrylglas. Metallteile: weiß lackiertes Stahlblech. Federung: Seilaufhängung mit transparentem Kabel.
Spannung: 230V
IK  Code: IK06
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 41 W
Farbtemperatur: 4000 K
Module luminous flux: 6210 lm
Luminaire luminous flux: 5405 lm
A: 700 mm
B: 180 mm
C: 2000 mm
Dali 2: Verfügbar
Bewegungsmelder: Verfügbar auf Anfrage
Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 13000 g