IZAR R MAX ZL4.IR.L2.1200M.91Y
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: akrylátové sklo. Kovové části: ocelový plech bíle lakovaný. Závěs: lankový s transparentním kabelem.
Napětí: 230V
IK kód: IK06
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 174 W
Teplota chromatičnosti: 4000 K
Světelný tok modulu: 24820 lm
Světelný tok svítidla: 21600 lm
A: 1200 mm
B: 180 mm
C: 2000 mm
Dali 2: Dostupné
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 36000 g