CHARON PMMA S26.11.CA2.Y
Typ: stropní a nástěnné svítidlo. Stínítko: akrylátové sklo PMMA. Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný.
Napětí: 230V
IK kód: IK06
Patice: E27
Světelný zdroj: 1x60W(max 9W LED)
A: 300 mm
B: 260 mm
C: 115 mm
Pohybový senzor: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 1200 g