CHARON PMMA S33.11.CA3.Y
Typ: stropní a nástěnné svítidlo. Stínítko: akrylátové sklo PMMA. Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný.
Napětí: 230V
IK kód: IK06
Patice: E27
Světelný zdroj: 1x100W(max 13W LED)
A: 375 mm
B: 330 mm
C: 135 mm
Pohybový senzor: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 1900 g