CHARON PMMA S33.11.CA3.Y
Typ: Decken- und Wandleuchte. Lampenschirm: Acrylglas PMMA. Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech.
Spannung: 230V
IK  Code: IK06
Fassung: E27
Leuchtmittel: 1x100W(max 13W LED)
A: 375 mm
B: 330 mm
C: 135 mm
Bewegungsmelder: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 1900 g