CHARON PMMA S33.11.CA3.Y
Type: luminaire de plafond et mural. Abat-jour: verre acrylique PMMA. Luminaire: tôle en acier peint en blanc.
Tension: 230V
IK code: IK06
Douille: E27
Lampe: 1x100W(max 13W LED)
A: 375 mm
B: 330 mm
C: 135 mm
Capteur de mouvement: Disponible sur demande
Poids: 1900 g