IZAR R MAX IR.L1.700M.91Y
Typ: Deckenleuchte. Lampenschirm: Acrylglas. Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech.
Spannung: 230V
IK  Code: IK06
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 86 W
Farbtemperatur: 3000 K
Module luminous flux: 11930 lm
Luminaire luminous flux: 10383 lm
A: 700 mm
B: 180 mm
Dali 2: Verfügbar
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 10200 g