IZAR R MAX IR.L1.900M.91Y
Typ: stropní svítidlo. Stínítko: akrylátové sklo. Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný.
Napětí: 230V
IK kód: IK06
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 104 W
Teplota chromatičnosti: 3000 K
Světelný tok modulu: 14316 lm
Světelný tok svítidla: 12463 lm
A: 900 mm
B: 180 mm
Dali 2: Dostupné
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 15700 g