CHARON PMMA S44.12.CA4.Y
Typ: stropní a nástěnné svítidlo. Stínítko: akrylátové sklo PMMA. Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný.
Napětí: 230V
IK kód: IK06
Patice: E27
Světelný zdroj: 2x60W(max 9W LED)
A: 480 mm
B: 440 mm
C: 160 mm
Pohybový senzor: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 2600 g