CHARON PMMA S44.12.CA4.Y
Typ: Decken- und Wandleuchte. Lampenschirm: Acrylglas PMMA. Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech.
Spannung: 230V
IK  Code: IK06
Fassung: E27
Leuchtmittel: 2x60W(max 9W LED)
A: 480 mm
B: 440 mm
C: 160 mm
Bewegungsmelder: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 2600 g