CHARON PMMA S44.12.CA4.Y
Type: luminaire de plafond et mural. Abat-jour: verre acrylique PMMA. Luminaire: tôle en acier peint en blanc.
Tension: 230V
IK code: IK06
Douille: E27
Lampe: 2x60W(max 9W LED)
A: 480 mm
B: 440 mm
C: 160 mm
Capteur de mouvement: Disponible sur demande
Poids: 2600 g