CHARON PMMA S56.13.CA6.Y
Typ: stropní a nástěnné svítidlo. Stínítko: akrylátové sklo PMMA. Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný.
Napětí: 230V
IK kód: IK06
Patice: E27
Světelný zdroj: 3x75W(max 11W LED)
A: 600 mm
B: 560 mm
C: 175 mm
Pohybový senzor: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 4000 g