CHARON PMMA S56.13.CA6.Y
Typ: Decken- und Wandleuchte. Lampenschirm: Acrylglas PMMA. Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech.
Spannung: 230V
IK  Code: IK06
Fassung: E27
Leuchtmittel: 3x75W(max 11W LED)
A: 600 mm
B: 560 mm
C: 175 mm
Bewegungsmelder: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 4000 g