CHARON PMMA S56.13.CA6.Y
Type: luminaire de plafond et mural. Abat-jour: verre acrylique PMMA. Luminaire: tôle en acier peint en blanc.
Tension: 230V
IK code: IK06
Douille: E27
Lampe: 3x75W(max 11W LED)
A: 600 mm
B: 560 mm
C: 175 mm
Capteur de mouvement: Disponible sur demande
Poids: 4000 g