CHARON PMMA S26.L1.CA2.Y
Typ: Decken- und Wandleuchte. Lampenschirm: Acrylglas PMMA. Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech.
Spannung: 230V
IK  Code: IK06
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 16,2 W
Farbtemperatur: 3000 K
Module luminous flux: 2372 lm
Luminaire luminous flux: 1554 lm
A: 300 mm
B: 260 mm
C: 115 mm
Dali 2: Verfügbar
Bewegungsmelder: Verfügbar auf Anfrage
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 1200 g