CHARON PMMA S26.L2.CA2.Y
Typ: stropní a nástěnné svítidlo. Stínítko: akrylátové sklo PMMA. Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný.
Napětí: 230V
IK kód: IK06
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 16,2 W
Teplota chromatičnosti: 4000 K
Světelný tok modulu: 2564 lm
Světelný tok svítidla: 1742 lm
A: 300 mm
B: 260 mm
C: 115 mm
Dali 2: Dostupné
Pohybový senzor: Dostupné na poptávku
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 1200 g