CHARON PMMA S33.L2.CA3.Y
Typ: stropní a nástěnné svítidlo. Stínítko: akrylátové sklo PMMA. Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný.
Napětí: 230V
IK kód: IK06
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 21,3 W
Teplota chromatičnosti: 4000 K
Světelný tok modulu: 3476 lm
Světelný tok svítidla: 2512 lm
A: 375 mm
B: 330 mm
C: 135 mm
Dali 2: Dostupné
Pohybový senzor: Dostupné na poptávku
Nouzový modul: Dostupné na poptávku
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 1900 g