CHARON PMMA S44.L1.CA4.Y
Type: luminaire de plafond et mural. Abat-jour: verre acrylique PMMA. Luminaire: tôle en acier peint en blanc.
Tension: 230V
IK code: IK06
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 37,1 W
Température Couleur: 3000 K
Module luminous flux: 5628 lm
Luminaire luminous flux: 4113 lm
A: 480 mm
B: 440 mm
C: 160 mm
Dali 2: Disponible
Capteur de mouvement: Disponible sur demande
Module d'urgence: Disponible sur demande
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Poids: 2600 g