CHARON IP44 PS24.11.T12.Y
Typ: stropní a nástěnné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný.
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Patice: E27
Světelný zdroj: 1x100W(max 13W LED)
A: 280 mm
B: 240 mm
C: 125 mm
Pohybový senzor: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 1800 g