CHARON IP44 PS24.11.T12.Y
Type: luminaire de plafond et mural. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Luminaire: tôle en acier peint en blanc.
Tension: 230V
IK code: IK01
Douille: E27
Lampe: 1x100W(max 13W LED)
A: 280 mm
B: 240 mm
C: 125 mm
Capteur de mouvement: Disponible sur demande
Poids: 1800 g