CHARON IP44 PS29.12.T135.Y
Typ: stropní a nástěnné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný.
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Patice: E27
Světelný zdroj: 2x75W(max 11W LED)
A: 360 mm
B: 290 mm
C: 130 mm
Pohybový senzor: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 2900 g