CHARON IP44 PS43.13.T15.Y
Typ: stropní a nástěnné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný.
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Patice: E27
Světelný zdroj: 3x75W(max 11W LED)
A: 500 mm
B: 430 mm
C: 145 mm
Pohybový senzor: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 5900 g