CHARON IP44 PS43.13.T15.Y
Typ: Decken- und Wandleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech.
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Fassung: E27
Leuchtmittel: 3x75W(max 11W LED)
A: 500 mm
B: 430 mm
C: 145 mm
Bewegungsmelder: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 5900 g