CHARON IP44 PS43.13.T15.Y
Type: luminaire de plafond et mural. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Luminaire: tôle en acier peint en blanc.
Tension: 230V
IK code: IK01
Douille: E27
Lampe: 3x75W(max 11W LED)
A: 500 mm
B: 430 mm
C: 145 mm
Capteur de mouvement: Disponible sur demande
Poids: 5900 g